|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** | **Identifikátor výrobku** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Stamping ink 200 PR / P white | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2** | **Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Industrial marking ink | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.3** | **Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Výrobce/Dodavatel :** | Semper Corporation s.r.o.  velkosklad chemikálií |
|  | **Ulice :** | 2. května 480 |
|  | **Země/PSČ/Místo :** | 74213   Studénka (ČR) |
|  | **Telefon :** | +420 731 516 860 |
|  | **Telefax :** | +420 556 411 352 |
|  | **Kontaktní osoba :** | Odpovednost nese Švýcarsko : Dr. Stephan Zimmermann, P.O. Box 1022, 8032 Zürich, wzvap@swissonline.ch |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.4** | **Telefonní číslo pro naléhavé situace** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | +49(0)171 / 27 333 53 | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Identifikace nebezpečnosti** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1** | **Klasifikace látky nebo směsi** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Směrnice 67/548/EHS lépe 1999/45/EG** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zápalný. · Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |
|  | R 10   · R 67 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nařízení (ES) č. 1272/2008 (GHS)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hořlavá kapalina a páry. · Může způsobit ospalost nebo závratě. |
|  | Flam. Liq. 3 ; H226   · STOT SE 3 ; H336 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.2** | **Prvky označení** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Směrnice 67/548/EHS lépe 1999/45/EG** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sady R** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | Zápalný. |
|  | 67 | Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Sady S** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 51 | Používejte pouze v dobře větraných prostorách. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nařízení (ES) č. 1272/2008 (GHS)** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Bezpečnostní piktogramy** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plamen (GHS02) · Vykřičník (GHS07) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Signální slovo** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Varování |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Bezpečnostní upozornění** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | H226 | Hořlavá kapalina a páry. |
|  | H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Bezpečnostní pokyny** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | P210 | Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. |
|  | P233 | Uchovávejte obal těsně uzavřený. |
|  | P312 | Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. |
|  | P304/340 | PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. |
|  | P403/235 | Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal ... |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.3** | **Další nebezpečnost** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ž á d n é |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Složení / informace o složkách** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.2** | **Směsi** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nebezpečné obsažené látky** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | 1-METHOXYPROPAN-2-OL ; čís.ES : 203-539-1; čís.CAS : 107-98-2 | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | podíl : | 20 - 25 % | |  | Klasifikace 67/548/EHS : | R10  R67 | |  | Klasifikace 1272/2008 (GHS) : | Flam. Liq. 3 ; H226  STOT SE 3 ; H336 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16. | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Pokyny pro první pomoc** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1** | **Popis první pomoci** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Všeobecné pokyny**   |  |  | | --- | --- | |  | Znečištěné části oděvu neprodleně odstranit. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Po vdechování**   |  |  | | --- | --- | |  | Postarat se o přívod čerstvého vzduchu | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Po styku s kůží**   |  |  | | --- | --- | |  | Omýt vodou a mýdlem, potom opláchnout. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Po styku s očima**   |  |  | | --- | --- | |  | Oplachovat velkým množstvím vody (10-15 minut). Přivolat lékaře. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Po pozření**   |  |  | | --- | --- | |  | Vypít velké množství vody | |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2** | **Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou známy. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3** | **Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ž á d n é |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Opatření pro hašení požáru** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1** | **Hasiva** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Vhodných hasiv**   |  |  | | --- | --- | |  | pěna (odolná proti alkoholu), oxid uhličitý, prášek, rosicí mlha (voda) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.2** | **Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ž á d n é |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.3** | **Pokyny pro hasiče** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ž á d n é |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.4** | **Přídavné pokyny** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ohrožené nádoby při požáru chladit vodou. |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Opatření v případě náhodného úniku** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.1** | **Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Na základě podílu organických rozpouštědel nepřibližovat k zápalným zdrojům a zajistit dobré větrání místnosti. Nevdechovat páry. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.2** | **Opatření na ochranu životního prostředí** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zachytit materiálem schopným vázat tekutiny a postupovat podle zákona o odpadech. Zabránit vniknutí do kanalizace. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.3** | **Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Mechanicky odstranit, zbytek zachytit nasákavými látkami. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.4** | **Odkaz na jiné oddíly** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ž á d n é |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Zacházení a skladování** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.1** | **Opatření pro bezpečné zacházení** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pokyny pro bezpečné zacházení**   |  |  | | --- | --- | |  | Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. Používat pouze v místech s dostatečným odsáváním vzduchu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pokyny pro ochranu proti požáru a explozi**   |  |  | | --- | --- | |  | Učinit opatření proti vytváření elektrostatického náboje. Nepřibližovat k zápalným zdrojům, postarat se o dobré větrání prostoru. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.2** | **Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadavky na skladovací prostory a nádoby**   |  |  | | --- | --- | |  | Nádoby nenechat stát otevřené - skladovací nádoby uzemnit | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pokyny pro společné skladování**   |  |  | | --- | --- | |  | Uchovávat odděleně od potravin Neuchovávat v blízkosti silně kyselých a alkalických materiálů nebo oxidačních prostředků. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Další údaje o podmínkách skladování**   |  |  | | --- | --- | |  | Nádoby skladovat těsně uzavřené na chladném, dobře větraném místě. | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Třída skladování :** | 3 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Třída skladování (TRGS 510) :** | 3 |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.3** | **Specifické konečné / specifická konečná použití** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ž á d n é |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** | **Omezování expozice / osobní ochranné prostředky** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.1** | **Kontrolní parametry** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1-METHOXYPROPAN-2-OL ; čís.CAS : 107-98-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | specifikace : | TRGS 900 ( D ) | | hodnota : | 100 ppm   /   370 mg/m3 | | kategorie : | 2(I) | | poznámky : | Y | | datum verze : | 01.09.2012 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | specifikace : | STEL ( EC ) | | hodnota : | 150 ppm   /   568 mg/m3 | | poznámky : | H | | datum verze : | 08.06.2000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | specifikace : | TWA ( EC ) | | hodnota : | 100 ppm   /   375 mg/m3 | | poznámky : | H | | datum verze : | 08.06.2000 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2-(2-ETHOXYETHOXY)ETHANOL ; čís.CAS : 111-90-0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | specifikace : | TRGS 900 ( D ) | | hodnota : | 6 ppm   /   35 mg/m3 | | kategorie : | 2(I) | | poznámky : | Y | | datum verze : | 01.09.2012 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.2** | **Omezování expozice** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Osobní ochranná výzbroj** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Všeobecná ochranná a hygienická opatření**   |  |  | | --- | --- | |  | Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ochrana rukou**   |  |  | | --- | --- | |  | Používat ochranné rukavice | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ochrana očí**   |  |  | | --- | --- | |  | Používat těsně přiléhající ochranné brýle | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | **Fyzikální a chemické vlastnosti** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.1** | **Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vzhled** |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Tvar :** | kapalný | | **Barva :** | barevný | | **Zápach :** | znatelný | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Bezpečnostní údaje** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Bod varu / rozmezí bodu varu :** | ( 1013 hPa ) | > | 100 | °C |  | | **Bod vzplanutí :** |  |  | 23 - 60 | °C | Brookfield | | **Tlak páry :** | ( 50 °C ) | < | 1100 | hPa |  | | **Hustota :** | ( 20 °C ) |  | 0,9 - 1,4 | g/cm3 |  | | **Zkouška oddělení rozpouštědla :** | ( 20 °C ) | < | 3 | % |  | | **Doba výtoku :** | ( 20 °C ) |  | 12 - 222 | s | DIN pohárek 4 mm | |

|  |  |
| --- | --- |
| **9.2** | **Další informace** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fyzikální údaje jsou přibližné hodnoty a vztahují se na použitou(é) bezpečnostně relevantní složku(y). |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.** | **Stálost a reaktivita** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.1** | **Reaktivita** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.2** | **Chemická stabilita** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.3** | **Možnost nebezpečných reakcí** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.4** | **Podmínky, kterým je třeba zabránit** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Při použití k danému účelu žádné |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.5** | **Neslučitelné materiály** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Aby se zabránilo exotermním reakcím, neuchovávat v blízkosti silně kyselých a alkalických materiálů nebo oxidačních prostředků. Ve styku s anorganickými a organickými kyselinami, acylchloridy Působením vlhka, kyselin, louhů možnost tvorby vodíku |

|  |  |
| --- | --- |
| **10.6** | **Nebezpečné produkty rozkladu** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **11.** | **Toxikologické informace** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **11.1** | **Informace o toxikologických účincích** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **11.2** | **Zkušenosti u člověka** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lehký narkotický účinek Při delším vdechování vysoce koncentrovaných par se mohou vyskytnout bolesti hlavy, pocit závratě, nevolnost etc. |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.** | **Ekologické informace** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.1** | **Toxicita** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.2** | **Perzistence a rozložitelnost** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Při správném zavádění do adaptovaných biologických čistíren odpadních vod není třeba očekávat žádné poruchy. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.3** | **Bioakumulační potenciál** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.4** | **Mobilita v půdě** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.5** | **Výsledky posouzení PBT a vPvB** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.6** | **Jiné nepříznivé účinky** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **12.7** | **Další pokyny** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nenechat vniknout do vod nebo kanalizace. |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.** | **Pokyny pro odstraňování** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **13.1** | **Metody nakládání s odpady** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Doporučení**   |  |  | | --- | --- | |  | Za dodržování místních úředních předpisů | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Odpadový klíč** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | - 080111 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nečištěný obal** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Contaminated packaging must be emptied of all residues and, following appropriate cleaning, may be sent to a recycling plant. (Waste code 080112 contains no org. solvents). Uncleaned packaging must be disposed of in the same manner as the medium. (Waste code 150110) |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.** | **Informace pro přepravu** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.1** | **Číslo OSN** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1263 |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.2** | **Náležitý název OSN pro zásilku** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ADR/RID**   |  |  | | --- | --- | |  | PAINT RELATED MATERIAL | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kód IMDG**   |  |  | | --- | --- | |  | PAINT RELATED MATERIAL | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ICAO-TI / IATA-DGR**   |  |  | | --- | --- | |  | PAINT RELATED MATERIAL | |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.3** | **Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ADR/RID**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | | --- | --- | | **Třída :** | 3 | | **Kód Klasifikace :** | F1 | | **Kemlerovo číslo :** | 30 | | **Kód omezení vjezdu do tunelu :** | D/E | | **Zvláštní předpisy :** | 640E · LQ 7 · LQ 5 l · E 1 | | **Informace o nebezpečích :** | 3 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kód IMDG**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | | --- | --- | | **Třída :** | 3 | | **Číslo EmS :** | F-E / S-E | | **Zvláštní předpisy :** | LQ 5 l · E 1 | | **Informace o nebezpečích :** | 3 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ICAO-TI / IATA-DGR**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  | | --- | --- | | **Třída :** | 3 | | **Zvláštní předpisy :** | E 1 | | **Informace o nebezpečích :** | 3 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.4** | **Obalová skupina** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | III |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.5** | **Nebezpečnost pro životní prostředí** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ADR/RID :**   - |
|  | **Kód IMDG :**   - |
|  | **ICAO-TI / IATA-DGR :**   - |

|  |  |
| --- | --- |
| **14.6** | **Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ž á d n é |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **15.** | **Informace o předpisech** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **15.1** | **Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Národní předpisy** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Třída ohrožení vody** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Třída :   1   Zařazení podle VwVwS |

|  |  |
| --- | --- |
| **15.2** | **Posouzení chemické bezpečnosti** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **16.** | **Další informace** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Jiné pokyny** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **pro bezpečnost relevantní změny** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 07.2 Pokyny pro společné skladování · 14. Klasifikace (ADR) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **R-sady obsažených látek** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | 10 | Zápalný. | | 67 | Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **GHS Bezpečnostní upozornění obsažených látek** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | H226 | Hořlavá kapalina a páry. | | H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. | |

|  |
| --- |
| Údaje se opírají o dnešní stav našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností produktů a nezakládají žádný právní smluvní vztah. |